2020.06．20

**1. usb host/usb otg 区别**

USB是一种数据通信方式，也是一种数据总线，而且是最复杂的总线之一。

Host: 是由Host端控制整个总线的数据传输的。单个USB总线上，只能有一个Host。

Otg: On The Go，这是在USB2.0引入的一种mode，提出了一个新的概念叫主机协商协议（Host Negotiation Protocol），允许两个设备间商量谁去当Host。

2.cortex-A有9种运行模式

